**Weekly Meeting Memo**

Date: **Nov. 30**, **2015**

Participants: **JI Xiang**, **WANG Shoubei**, **ZHOU Bofan**

**This memo was recorded by ZHOU Bofan.**

**Content:**

1. Network模块：
   1. 当焦点数量在大约100个以上，或者bytesArray整体数据容量在大约4~6KB以上，数据无法完整传输。目前尚未找到该bug产生的具体原因，初步估计与容器分块大小和系统内存有关，仍需继续查找了解。预计可行的解决方法是每次只传输一个焦点坐标和对应的辐照参数，可以保证数据大小不会超过上限；
   2. 发送时会出现 Failed to send enough bytes 错误，但并不影响数据的读写和回执的检查。目前尚不清楚该异常产生的特定条件，需要继续深入了解；
   3. 在Github新建一个issue描述周五对代码进行的修改。
2. 登录界面模块：
   1. 在QML版本上进行了修改，可以在运行结束之后直接跳出另一个基于QWidget的MainWindow界面；
   2. 需要添加的功能：在登录以后开始配置和检查硬件连接，并同步以进度条显示；
   3. 需要添加的功能：在界面显示剩余时间和治疗进度。

**Decisions:**

本周任务为：

1. 继续完成模块说明文档的编写；
2. 网络模块完成上述bug的解决；
3. 登陆模块完成上述功能；